# 报价一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **品牌** | **型号** | **技术参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** | **产地及厂家** |
| 1 | 云计算虚拟化实训平台 | DCN | DCST-6000-N60（R3） | 信息安全实验平台，1U机架式设备，Intel XEON E3-1230V2处理器，32GB内存，1块7200转1T硬盘，1块120G SSD，2个千兆网口 | 台 | 2 | ¥110,000.00 | ¥220,000.00 | 北京 北京神州数码云科信息技术有限公司 |
| 2 | 信息安全实战智能靶机平台 | DCN | DCST-6000-DT（R3） | 实战实训系统，1U机架式设备，Intel XEON E3-1230V2处理器，32GB内存，1块7200转1T硬盘，1块120G SSD，2个千兆网口 | 台 | 1 | ¥88,000.00 | ¥88,000.00 | 北京 北京神州数码云科信息技术有限公司 |
| 3 | 信息安全实战渗透平台 | DCN | DCST-6000-OM（R3） | 实战渗透系统，1U机架式设备，Intel XEON E3-1230V2处理器，32GB内存，1块7200转1T硬盘，1块120G SSD，2个千兆网口 | 台 | 1 | ¥65,500.00 | ¥65,500.00 | 北京 北京神州数码云科信息技术有限公司 |
| 4 | 信息安全竞赛平台 | DCN | DCST-6000-ISCP（R3） | 信息安全攻防竞技平台，1U机架式设备，Intel XEON E3-1230V2处理器，32GB内存，1块7200转1T硬盘，1块120G SSD，2个千兆网口 | 台 | 1 | ¥125,900.00 | ¥125,900.00 | 北京 北京神州数码云科信息技术有限公司 |
| 5 | 三层交换机 | DCN | S5750E-28P-SI | 千兆路由交换机（24个千兆以太网电口+4个千兆SFP光口） | 台 | 1 | ¥7,700.00 | ¥7,700.00 | 北京 北京神州数码云科信息技术有限公司 |
| 6 | 防火墙 | DCN | DCFW-1800E-N3002 | 物理参数：9个10/100/1000M以太网电口；1U标准机箱； | 台 | 1 | ¥23,500.00 | ¥23,500.00 | 北京 北京神州数码云科信息技术有限公司 |
| 7 | 无线控制器 | DCN | DCWS-6028 | 有线无线一体化智能控制器，4个千兆SFP光口，4个万兆SFP+光口，24个千兆PoE电口，全部电口支持最大30W （802.3at标准）供电，最大PoE供电功率370W；默认含8台AP管理许可；支持双热插拔AC&DC电源，标配1个交流电源模块； | 台 | 1 | ¥35,550.00 | ¥35,550.00 | 北京 北京神州数码云科信息技术有限公司 |
| 8 | 无线接入点 | DCN | WL8200-I2 | 室内802.11ac放装式无线AP，内置天线，2.4G/5G双频，整机4条空间流，整机最大速率1.167Gbps，支持802.11a/n/ac和802.11b/g/n同时工作，1个千兆口+1个百兆口，支持USB 2.0口；支持本地供电和802.3af PoE供电 | 台 | 1 | ¥3,150.00 | ¥3,150.00 | 北京 北京神州数码云科信息技术有限公司 |
| 9 | 冷暖空调 | 格力 | KFR-50LW/(50591)NhAa-2 | 机柜式定频,2P柜机冷暖空调 | 台 | 2 | ¥5,999.00 | ¥11,998.00 | 珠海格力电器股份有限公司 |
| 10 | 综合布线 | 科联 | 定制 | 根据现场实际需求进行布线 | 批 | 1 | ¥8,000.00 | ¥8,000.00 | 郑州 河南省科联电子科技有限公司 |
| **合 计** | | **大写：伍拾捌万玖仟贰佰玖拾捌圆整 小写：¥589,298.00** | | | | | | | |