**鄢陵县文化市场综合执法大队采购执法装备和执法监管**

**服务平台采购项目需求**

一、项目概况

（一）项目名称：鄢陵县文化市场综合执法大队采购执法装备和执法监管服务平台

（二）采购方式：公开招标

（三）主要内容、数量及要求：台式计算机19台、喷墨打印机4台、便携式计算机5台、其他信息技术服务10套。

（四）预算金额：36.05万元  ；最高限价：36.05万元

（五）交付（服务、完工）时间：签订合同后10日历天内

（六）交付（服务、施工）地点：鄢陵县文化市场综合大队

（七）进口产品：不允许

（八）分包：不允许

（九）标段划分：本项目共划一个标段

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保、中小微型企业扶持、支持监狱企业发展、残疾人福利性单位扶持等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）符合《政府采购法》第二十二条之规定；

（二）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的投标人；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

（三）本项目不接受联合体。

四、采购需求

（一）采购清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **技术参数** | **单位** | **数量** | **是否核心产品** |
| 1 | 台式计算机 | 操作系统操作系统Windows10 CPU类型≥i5处理器 主板声卡集成声卡  显卡类型核芯显卡  网卡1000Mbps以太网卡芯片组  内存速度DDR4容量4GB最大支持容量32GB  插槽数量2个电源180W  硬盘类型SATA  串行转速7200转/分钟  容量1TB  核心数四核  扩展性PCI-E1  输入设备键盘有线键盘鼠标有线鼠标前(侧)面接口USB4视频接口0音频接口1后面接口USB4RJ451视频接口VGA\HDMI接口 | 台 | 19 | 是 |
| 2 | 喷墨打印机(便携式) | 打印速度 黑白：约9.0ipm  彩色：约5.8ipm  照片（4"x6"图像）：约53秒  最高分辨率 9600×2400dpi  最大打印幅面 A4  双面打印 手动  网络打印 支持无线网络打印  无线功能 无线PictBridge  WIFI直连（IEEE802.11b/g/n）  AirPrint移动打印  Android移动打印  AP模式打印 | 台 | 4 | 是 |
| 3 | 便携式计算机 | 颜色黑色,显示器显示比例宽屏16：9物理分辨率1366 x 768特征常规屏幕类型LED背光屏幕规格15.6英寸  操作系统说明正版win10  系统处理器CPU类型≥i5处理器  CPU速度2.5GHz三级缓存3M内建GPUIntel核芯显卡核心双核显卡类型独立显卡  显存容量独立2GB硬盘转速5400转/分钟  接口类型SATA  串行硬盘容量1TB最大支持容量16GB内存通信无线局域网有局域网10/100Mbps扬声器内置扬声器杜比音效支持内置麦克风有端口音频端口耳机、麦克风二合一接口显示端口HDMI接口显示端口,USB 3.0个,输入设备键盘全尺寸 | 台 | 5 | 是 |
| 4 | 其他信息技术服务 | 文化市场技术监管系统软件能够实现计算机技术、多媒体技术和大规模存储技术为基础，以通讯网络为纽带，运用遥感、全球定位系统、地理信息系统、遥测、三维仿真-虚拟等技术，高分辨率、多尺度、多时空和多种类的三维描述，实现地理、资源、环境、基础设施、旅游咨询和各种社会服务等复杂系统进行数字化、网络化、虚拟仿真、优化决策支持和可视化。能够安全防护,周界防穿越报警、高清数字监控监控系统,摄像、传输、控制、显示、记录登记。摄像机通过数字高清电缆将视频图像传输到控制主机，控制主机再将视频信号分配到各监视器及录像设备，同时可将需要传输的语音信号同步录入到录像机内。 通过控制主机，操作人员可发出指令，对云台的上、下、左、右的动作进行控制及对镜头进行调焦变倍的操作，并可通过控制主机实现在多路摄像机及云台之间的切换。利用特殊的录像处理模式，可对图像进行录入、回放、处理等操作，使录像效果达到最佳语音通信，信息引导与发布，建设智慧化广播系统，实现集中管理、分区广播、应急广播、广播对讲等功能。 | 套 | 10 |  |

（二）其他要求

1、投标人须明确投标产品的厂家、产地、品牌、型号、详细参数，否则为无效投标。

1、投标人应就该项目完整投标，否则为无效投标。

3、本招标文件所列需求为最低要求，投标产品不得低于最低要求，否则为无效投标

3、交货期：签订合同后10日历天内，不响应者为无效投标。

4、最高限价：36.05万元，超出者为无效投标。

（五）验收标准

由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

2、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收。

3、按照国家及行业相关标准验收。

4、本项目为交钥匙工程（包含货物采购、包装、运输、装卸、备品备件、专用工具、特殊工具、保险、安装调试、检测验收、现场协调、人员培训、质保、税金等一切费用）。如有招标文件中没有明确，而本项目必须的各种材料、设备、施工器械均应包括在本项目中，采购人不再另行进行支付有关款项。

五、采购资金支付

（一）支付方式：财政支付

（二）支付时间及条件：验收合格后，一次性付清。

六、联系方式

联系人姓名：马二霞     联系电话：17537400077

单位地址：鄢陵县文化广场院内

鄢陵县文化市场综合执法大队

2018年 9月 18日