**鄢陵县重点工程四好农村路水务局饮水安全管网改迁工程采购需求、评标标准等说明**

一、项目概况

（一）项目名称：鄢陵县重点工程四好农村路水务局饮水安全管网改迁工程

（二）采购方式：竞争性谈判

（三）主要内容、数量及要求：鄢陵县重点工程四好农村路水务局饮水安全管网改迁工程是四好农村路沿途涉及的彭店、马坊、马栏、张桥4个镇19个行政村饮水安全管网进行拆迁改造。

（四）预算金额：2297317.55元；最高限价：2297234.88元

（五）交付（服务、完工）时间：2个月

（六）交付（服务、施工）地点：鄢陵县彭店、马坊、马栏、张桥4个镇

（七）进口产品：不允许

（八）分包：不允许

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）具备《政府采购法》第二十二条第一款规定条件并提供相关材料。

（二）本次招标不接受联合体投标。

（三）根据采购项目特殊要求，规定投标人的特定条件

(1)企业具有独立法人资格，并具备有效的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证(或带有统一社会信用代码的营业执照)，并在人员、设备、资金等方面具有承担本标段施工的能力，投标人须为管材生产企业，不接受销售商和代理商投标；

(2)所投产品须具有省级主管部门出具的饮用水卫生安全产品卫生许可批件，省级及以上相关部门出具的质量检测合格报告；

(3)2014年1月1日以来具有类似项目业绩；

(4)近三年财务状况良好（提供2015年度、2016年度、2017年度财务良好，若公司成立未满三年，须提供成立当年至今的财务报告）；

四、采购需求

（一）本项目需实现的功能或者目标

该项目建成后能有效保证“四好农村路”建设要求，确保沿途涉及的彭店、马坊、马栏、张桥4个镇19个行政村农民群众饮水安全。为鄢陵县经济发展，社会稳定提供有力的水利保证，同时也将使当地生态环境得到大大改善。

（二）采购清单（另附）

（三）采购标的执行标准

1、《农村饮水安全工程实施方案》SL559-2011

2、《村镇供水工程设计规范》SL687-2014

3、《地埋聚乙烯给水管道工程技术规程》CJJ101-2004

4、《室外给水设计规范》GB50013-2006

5、其他有关现行规程、规范和规定

（四）服务标准、期限、效率等要求

服务标准： GB/T13663-2000

服务期限：2个月

效率：根据施工总进度计划，结合施工导流特点，合理安排工程施工程序，对缩短工期和保证工程质量至关重要。

1. 验收标准

由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

按照《农村饮水安全工程实施方案》SL559-2011、《村镇供水工程设计规范》SL687-2014、《地埋聚乙烯给水管道工程技术规程》CJJ101-2004、《室外给水设计规范》GB50013-2006、其他有关现行规程、规范和规定验收。

2、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收；

（六）采购标的的其他技术、服务等要求

施工技术要求：管材材质必须符合GB/T13663-2000标准规定，供应厂家施工技术说明，并要求生产厂家现场进行技术指导。

五、采购资金支付

（一）支付方式：国库集中支付

（二）支付时间及条件：工程量完成，项目完工验收合格，支付90%工程款；工程审计结束支付剩余10%工程款。

六、联系方式

联系人姓名：樊中秀     联系电话：0374-2708199

单位地址：鄢陵县水务局