**鄢陵县污水厂2019年度化学药剂采购项目采购需求、评标标准等说明**

一、项目概况

（一）项目名称：鄢陵县污水厂2019年度化学药剂采购项目

（二）采购方式：公开招标

（三）主要内容、数量及要求：一标段：聚合硫酸铁1200吨；二标段：聚丙烯酰胺21吨、聚合氯化铝185吨、醋酸钠（乙酸钠）405吨

（四）预算金额：280万元；一标段：63.6万；二标段：216.4万元；最高限价：一标段：63.6万；二标段：216.4万元

（五）交付（服务、完工）时间：合同签订后15天内

（六）交付（服务、施工）地点：鄢陵县环保污水处理厂（鄢陵县城东区创业大道18号）和鄢陵县第二污水处理厂（鄢陵县311国道与梅榕大道交叉口路南）

（七）进口产品：不允许。

（八）分包：不允许□

（九）标段划分：二个标段

二、需要落实的政府采购政策

本项目落实节能环保、中小微型企业扶持、支持监狱企业发展、残疾人福利性单位扶持等相关政府采购政策。

三、投标人资格要求

（一）具备《政府采购法》第二十二条规定条件的独立法人，且具有化工产品类销售的经营范围，并提供相关材料；

（二）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

（三）本项目不接受联合体投标。

四、采购需求

（一）采购清单

一标段：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **技术规格及主要参数** | **单位** | **数量** | **是否为核心产品** |
| 1 | 聚合硫酸铁 | 全铁含量：≥12%  亚铁含量：≤0.08%  水不溶物：≤0.1%  盐基度：（9-14）%  PH值（10g/L水溶液）：2.0-3.0  比重：1.5g/cm3 | 吨 | 1200 | 是 |

二标段：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **技术规格及主要参数** | **单位** | **数量** | **是否为核心产品** |
| 1 | 聚丙烯酰胺 | 型号：阳离子  外观：白色颗粒状干粉  分子量（万）：≥1200  离子度：5-90  固含量（%）：≥88  水不溶物（%）：≤0.3  溶解速度（分）：≤80  残余单体含量（%）：≤0.1 | 吨 | 21 | 否 |
| 2 | 聚合氯化铝 | 型号：30%  外观：棕褐色颗粒  氧化铝（AL2O3）的质量分数%：≧30  盐基度（%）：30-95  水不溶物的质量分数%≤1.5  PH（1%水溶液）：3.5-5.0  砷：＜0.005mg/L  镉：＜0.00015mg/L  铬：＜0.0003mg/L  铅：＜0.0005mg/L  汞：＜0.000005mg/L | 吨 | 185 | 是 |
| 3 | 醋酸钠（乙酸钠） | 型号：60%  外观：纯白色晶体颗粒  主含量：≥60%  游离碱：≤0.03  氯化钠：≤0.04%  磷酸盐：≤0.1  硫酸盐：≤0.5  水不溶物：≤0.03 | 吨 | 405 | 是 |

（三）以上所投产品均需提供市级及以上技术监督部门出具的检验报告。

（四）服务标准、期限、效率等要求：

1、供货方式：药剂运输及装卸费用由供应商负责。采购人会在药品、药剂到达指定地点后，提供符合存储条件的场地、设备、环境等。

2、供应商在交付药品、药剂时，采购人进行抽检并在现场先上机实验，试验成功后签收货物，实验不成功采购人有权拒收所有货物产品并追究其责任，造成的所有损失均由供应商负责。供货同时还应向采购人提供药品、药剂的使用说明、合格证书及其它相关资料，否则按不能交货对待。

（五）验收标准

由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一种药剂、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收合格后5日内出具合法的验收报告,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

1、按照国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范验收（与采购标的执行标准一致）；

2、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收；

3、本次采购包含货物采购、包装、运输、装卸、检测验收、现场协调、人员培训、质保、税金等一切费用。如有招标文件中没有明确，而本项目必须的各种材料、设备、施工器械均应包括在本项目中，采购人不再另行进行支付有关款项。

五、评标方法和评标标准

（一）评标方法：综合评分法

（二）评标标准：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 条款内容 | 编列内容 | | |
| 分值构成  (总分100分) | 评分因素 | | 分值 |
| 投标报价 | | 30 |
| 商务部分 | | 40 |
| 技术部分 | | 30 |
| 评分项 | 各评分因素细项 | 评分标准及分值 | |
| 投标报价  30分 | 投标报价  评分标准 | 评标基准价：满足招标文件要求的有效投标报价中，最低的投标报价为评标基准价。  投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 | |
| 商务部分  40分 | 投标人综合评价  20分 | 投标人每提供一份2016年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类产品业绩的，得5分，满分20分。一标段提供合同金额50万元及以上业绩，二标段提供合同金额200万元及以上业绩。须提供中标通知书和业绩合同，否则不得分。 | |
| 体系认证9分 | 所投产品生产厂家具有质量管理体系认证、环境管理体系认证以及职业健康管理体系认证。提供一项得3分，满分9分，不提供的不得分。（以证书为准） | |
| 奖项6分 | 所投产品生产厂家获得行业主管部门颁发的省级质量、服务、信誉奖项的，每有一项得3分，获得国家级质量、服务、信誉奖项的得6分，满分6分，没有不得分。 | |
| 信用等级5分 | 所投产品生产厂家具有AAA信用等级的得5分，AA的得3分；A的得1分；满分5分，没有不得分（以证书为准）。未提供或不在有效期内的不得分。 | |
| 技术部分  30分 | 质量保证方案10分 | 质量保证体系完善、控制程序科学合理、质量保证措施切实可行，并完全满足招标文件需求，横向比较，综合对比打分，满分10分。  1、完善的项目组织机构（2分）；  2、完善的项目组织体系（2分）；  3、完善的质量管理制度（2分）；  4、完善的质量管理程序（2分）；  5、完善的质量保证措施（2分）； | |
| 供货方案10分 | 投标人提供完整的供货方案，有完善、良好的施工组织设计，并且所有产品完全响应招标文件，综合对比打分2-10分。  1、交货地点、交货时间、交货方式、运输条件及安装时间明确（2分）；  2、投标货物的质量标准及验收方式说明（3分）；  3、备品备件情况说明（2分）；  4、质量保证期内发生问题的处理期限（3分）； | |
| 售后服务 10分 | 1、根据投标人对所投产品的售后服务保障措施、质量保证期、服务时间进行横向比较、综合评定，优秀得4分，一般得2分，差得1分。  2、根据投标人对所投产品有合理的技术培训方案，根据培训方案的全面性、详细性和可操作性评分；优秀得3分，一般得2分、差得1分。  3、评委根据各投标人的售后服务承诺，是否有具体的违约责任承诺，保证措施是否具有针对性等因素,综合对比分为优秀得3分，一般得2分、差得1分。 | |

六、采购资金支付

（一）支付方式：银行转账

（二）支付时间及条件：合同签订后，按财政拨付进度支付

七、联系方式

联系人姓名：谢军：联系电话：0374-2708809

单位地址：鄢陵县开发区朝阳路路北

单位全称（加盖单位公章）

年   月  日