项目编号：YZCG-G2019269

项目名称： 禹州市2019年农机深松整地项目第一标段 单位：元（人民币）

一、**投标分项报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌规格及型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地及厂家 |
| 1 | 禹州市2019年农机深松整地项目第一标段第一标段 | 农机深松整地服务 | （一）深松整地作业模式。根据我市各地土壤类型、耕作制度和机具配备情况，农机深松整地作业的主要模式是单一深松作业和旋耕+深松作业，同一地块三年深松一次。（二）深松作业质量要求。深松作业应能打破犁底层，作业深度大于25厘米，不超过40厘米；如果采用凿（铲）式深松机，相邻两铲间距不得大于2.5倍深松深度；深松后要合墒弥平，做到田面平整，土壤细碎，没有漏耕，深浅基本一致，适宜播种作业。 | 亩 | 20000 | 24.7元 | 494000元 | 禹州市金穗农机专业合作社/禹州市郭连镇岗头李村 |

 技术偏离表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 招标文件的技术指标 | 投标文件的技术指标 | 偏离程度 | 备注 |
| 1 | 深松整地作业模式 | 深松整地作业模式。根据我市各地土壤类型、耕作制度和机具配备情况，农机深松整地作业的主要模式是单一深松作业和旋耕+深松作业，同一地块三年深松一次。 | 根据我市各地土壤类型、耕作制度和我社机具配备情况，农机深松整地作业的主要模式采用单一深松作业和旋耕+深松作业，同一地块三年深松一次。 | 无偏离 |  |
| 2 | 深松作业质量要求 | 深松作业应能打破犁底层，作业深度大于25厘米，不超过40厘米；如果采用凿（铲）式深松机，相邻两铲间距不得大于2.5倍深松深度；深松后要合墒弥平，做到田面平整，土壤细碎，没有漏耕，深浅基本一致，适宜播种作业。 | 深松作业能打破犁底层，作业深度大于25厘米，不超过40厘米；如果采用凿（铲）式深松机，相邻两铲间距不大于2.5倍深松深度；深松后合墒弥平，田面平整，土壤细碎，没有漏耕，深浅基本一致，适宜播种作业。 | 无偏离 |  |
| 3 | 深松作业远程监测终端安装 | 投标人承担深松作业的农机具须安装在中国农业机械化协会发布的“农机深松作业远程监测系统选型推荐公告”所列产品中的远程终端监测设备。 | 我合作社承担深松作业的农机具由农机部门负责安装在中国农业机械化协会发布的“农机深松作业远程监测系统选型推荐公告”所列产品中的远程终端监测设备。（见五、其他资料“情况说明”） | 无偏离 |  |
| 4 | 服务标准、期限、效率等要求 | 服务标准、期限、效率等要求按照禹州市2019年农机深松整地作业要求，在2019年12月31日完成。 | 完全响应禹州市2019年农机深松整地项目第一标段要求，高标准高效率在2019年12月31日之前完成深松作业服务。 | 无偏离 |  |
| 5 | 验收标准 | 验收标准禹州市2019年农机深松整地作业继续全部实行信息化远程监测，以信息化监测数据作为兑付作业补助的主要依据。由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。1、按照国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范验收（与采购标的执行标准一致）；2、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收； | 我合作社完全认同“禹州市2019年农机深松整地作业继续全部实行信息化远程监测，以信息化监测数据作为兑付作业补助的主要依据。由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。1、按照国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范验收（与采购标的执行标准一致）；2、按照招标文件要求、投标文件响应和承诺验收”的验收标准 | 无偏离 |  |
|  |  |  |  |  |  |

**二、 服务承诺**

禹州市金穗农机专业合作社位于禹州市郭连镇岗头李村，成立于2013年12月26日，合作社管理机构为理事会，监督机构为监事会，2013年12月26日注册登记，注册资金壹佰伍拾万元。

目前合作社拥有农机（动力机械）总数量43台/套，包括大中型拖拉机23台/套（其中800型-1000型拖拉机6台/套，1204型拖拉机3台/套，1354型拖拉机4台/套1404型拖拉机4台/套1504型拖拉机6台/套），小麦收割机9台，玉米收割机8台，秸秆打捆机2台，自走式喷雾机1台，禹州市金穗农机专业合作社自成立以来在农业生产、社会服务中发挥了重要作用，效果十分显著，农机专业合作社机械多，服务能力强，能够承担大面积农机深耕作业任务。

最后我合作社承诺：如果本次中标禹州市2019年农机深松整地项目第一标段的农机深松整地服务，将严格按照项目要求，服从招标方的组织管理，认真组织农机具，主动安装在中国农业机械化协会发布的“农机深松作业远程监测系统选型推荐公告”所列产品中的远程终端监测设备，积极与中标乡镇联系落实作业区域。与作业行政村签订作业合同，响应落实农机部门提出的深松作业整乡整村推进，保质保量在2019年12月31日之前按时完成作业任务。

法定代表人或者被委托人（签字或盖章)：

投标商名称(盖章)：禹州市金穗农机专业合作社

2019年 10 月 31 日