**投标分项报价表**

项目编号：ZFCG-G2020006号

项目名称： 许昌高级中学阶梯教室、报告厅设备(不见面开标)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **技术**  **参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** | **厂家** |
| 1 | **会议**  **座椅** | **规格：**  椅高1020mm，  座高430mm，  扶手高600mm，  座中距580mm  **型号：**  LKY-y312 | 1、椅高1020mm，座高430mm，扶手高600mm，座中距580mm，排距900mm；  2、座背绵：海绵为优质高密度高回弹聚氨脂发泡材料采用冷发泡工艺一次模塑成型，海绵密度55kg/m3，靠背海绵规格48cm宽\*69cm长\*11cm厚，其造型是根据人体功能学原理设计，座感舒适久座不疲劳。坐位软芯规格为长50cm\*宽45cm厚14cm。  3、座、背外板：座板由多层实木板一次热压成型，厚为17mm，并设有多个吸音孔，表皮为沙贝利防火面。椅座翻转为采用可调式阻尼器加弹簧回位装置，经久耐用，翻转无杂音回位准确，免维修  4、面料：面料为座椅专用阻燃的高级亚麻布料，颜色为紫红色，抗污、防褪色，外观平整，不起皱。  5、扶手架及站脚：采用优质铝合金经模具一体压铸成型，经后加工，表面喷专用金属漆，并经防锈静电喷涂、高温烤焗处理，美观大方。写字板采用可旋转的铝合金机构，抽拉方便，节省空间。  6、扶手盖：采用优质橡木经多道工序加工成型，表面经五底三面油漆工艺处理，手感细腻，表面光滑、无毛刺，美观大方。油漆采用高档油漆。  7、所有紧固件（螺栓、螺母、垫片）均采用国标件表面镀锌式或煮黑处理，有较强的防腐能力。 | 台 | **1440** | 385元 | 554400元 | 林州市雅凯椅业有限责任公司 |
| 合计 | | 大写：　　　　　　 小写： | | | | | | |

投标人名称（并加盖公章）： 林州市雅凯椅业有限责任公司

**售后服务方案**

**1、项目管理人员调配计划**

根据本工程的工期要求和工作量，本工程计划投入项目管理人员7人，其中项目经理1人，计划和生产管理2人，质量安全管理1人,采购负责人1人,技术指导1人，财务人员1人。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 在本项目中拟担任的工作 | 以往服务作业项目中的经验和获得荣誉 | 地址 | 联系电话 |
| 张发增 | 业务  经理 | 与甲方对接 | 负责近几年来业务工作 | 河南省林州市城郊乡刘家街钱家庄 | 17638110106 |
| 李国正 | 工程师 | 技术指导 | 负责近几年来的所有项目技术指导,多年获得技术先锋的称号 | 河南省林州市城郊乡刘家街钱家庄 | 13937228190 |
| 王建昌 | 生产  经理 | 计划和生产管理 | 负责近几年来的所有货物的生产,获得优秀经理的荣誉称号 | 河南省林州市城郊乡刘家街钱家庄 | 15936833030 |
| 李凤生 | 质量  总监 | 质量安全管理 | 负责近几年来所有货物的质量监督及安全管理,获得一把手的荣誉称号 | 河南省林州市城郊乡刘家街钱家庄 | 18272550609 |
| 李秀云 | 财务  总监 | 财务事宜 | 负责近几年来所有项目的资金往来事宜,获得职业财务经理的荣誉称号 | 河南省林州市城郊乡刘家街钱家庄 | 13849251688 |
| 王宗昌 | 生产部  主任 | 计划和生产管理 | 负责近几年来的所有货物的生产,获得优秀管理者的荣誉称号 | 河南省林州市城郊乡刘家街钱家庄 | 15537271323 |
| 秦建明 | 采购  经理 | 采购事宜 | 负责近几年来的所有货物原材料的采购,获得优秀采购的荣誉称号 | 河南省林州市城郊乡刘家街钱家庄 | 15836353590 |

**2、实施时间进度表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 阶段 | 本阶段计划工期 | 总时间 |
| 许昌高级中学阶梯教室、报告厅设备(不见面开标) | 购买相关生产材料 | 2天 | 共计20天  （自合同生效之日起20日历天） |
| 生产材料进行裁剪下料 | 2天 |
| 产品进行深加工并组装 | 7天 |
| 成品包装入库 | 2天 |
| 成品组织发运 | 2天 |
| 货物现场安装、调试 | 5天 |

**3、交付使用标准**

**Ａ、设计制造标准**

《剧场建筑设计规范》（JGJ57、J67）；

《建筑设计防火规范》（GBJ16）；

《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045）；

《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222）；

《金属家具通用技术条件》（GB/T3325）；

《木家具通用技术条件》（GB/T3324）；

《高回弹软质聚氨酯泡末塑料》（QB/T2080）；

《建筑材料燃烧性能分级方法》（GB8624-1997）；

《软体家具、弹簧软床垫和沙发抗引燃特性的评定》（GB17927-1999）；

软体家具沙发（QB/T1952.1-2003）；

影剧院公共座椅（QB/T2602-2003）；

家具力学性能试验椅凳强度和耐久性（GB/T10357.3）；

纺织织物阻燃性能测定：燃烧性能试验垂直法（GB/T5455）；

纺织品燃烧性能试验：氧指数法（GB/T5454）；

塑料燃烧性能试验方法：氧指数法（GB/T2406）；

泡末塑料和橡胶表面（体积）密度的测定（GB6343）；

软质泡末聚合物材料拉伸强度和断裂伸长率的测定（GB6344）；

软质泡末聚合物材料压缩永久变形的测定（GB6669）；

软质聚氨酯泡末塑料回弹性能的测定（GB6670）；

软质泡末聚合材料压陷硬度试验方法（GB 10807）；

软质泡末塑料撕裂性能试验方法（GB 10808）；

漆膜附着力测定法（GB 1720）；

漆膜硬度测定法（GB 1730）；

漆膜耐冲击测定法（GB 1732）；

漆膜光泽度测定法（GB 1743）；

漆膜耐化学试剂性测定法（GB 1763）；

家具表面漆膜测定法（GB/T 4893.1-4893.9）；

混响室吸声系数（GBJ 47）；

中等热环境PMV和PPD指数的测定及热舒适条件的规定（GB/T18049-2000）；

声学 声压法测定噪声源声功率级 混响室精密法（GB/T 6881.1-2002）。

**Ｂ、检验、验收标准/方法**

1、检验内容

1.1座椅尺寸：座距、椅高、椅深、座高。

1.2座椅整体外观；软包、喷塑、油漆。

1.3座椅翻转噪音及回弹情况。

1.4种类坚固件适配、牢固情况。

2、检验方法

2.1对每批产中按2%抽样，按要求进行试组装，但至少安装两位或两组。

2.2组装后座椅外观同观察确定。

2.3对安装的座椅全部进行座距、座椅高度、座深及座椅进行测量。

2.4座垫翻转噪音测试，每位翻动次数不得少于五次。

3、检验标准

3.1座椅的外观尺寸按QQ/SG02-98规定或合同及排位图进行检测。

3.2组装后座椅外观整洁、匀称、面料、软包、喷塑、油漆等无明显疵漏。

3.3座椅翻转噪音小，单把座椅在15dB以下。座椅弹簧适中，回弹过程合适。

3.4各类紧固件使用合理，安装牢固。

4、检验结论

4.1根据检验方法对抽样组装后的座椅进行全面检测后，如全部符合检验标准，则该批产品整椅检验合格。

4.2如正在安装、调整后发现有位不合格，则对该批产品按4%再抽样组装，按上述方法检测，如无不合格产品，则该批产品按整椅检验合格对待。如产品要求很高，需对有问题部件每只检验。

4.3如在抽样产品中又发现有一位不合格，则对与不合格相关的问件退回车间，车间全部自检改进。

4.4在车间全部修整自检合格后，通知质检部按检验标准重新组织检验。

4.5对检验合格产品，质检部签发本批产品合格证。

4.6需方在收到供方验收申请后5 个工作日内组织验收。需方成立3人以上验收工作组（合同金额在50万以上的验收工作组不少于5人），按照招标文件规定、中标供应商投标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。大型或者复杂的政府采购项目以及需方认为必要的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。如本项目属国家规定的强制性检测项目，需方必须委托国家认可的专业检测机构验收。

**4、保障措施**

接到用户报修时起，**1小时内响应，4小时内到现场，24小时内解决问题。所有部件保修期内出现问题免费更换**，并终身保修，一年五次免费对产品设备进行上门维护，定期回访。24小时内无法解决问题的，为不影响买方的正常工作，由我方提供替代货物。

验收后一年内若有重大活动，我公司将派技术人员随时检查维修，为活动顺利进行提供保障。

我公司配有专业售后维修服务部，服务部经理李国振。客户服务中心电话：0372-6896663

我方安装技术人员将**免费自带安装专用工具**：手枪钻、电动钻、扳手、配电箱（电表）、电线、螺丝刀等。

公司派出的技术人员的交通费用及食宿费由我公司自行承担。

**5、本项目本地售后情况**

**本地售后服务点地址**:许昌市华佗路烟厂子弟小学边300米

负责人/联系人:段华鹏

联系电话:18272550609

**6、质保期内服务措施、培训计划**

**（1）质保期内服务措施**

若我公司中标，我公司保证：

**6.1、保修期满后提供终身维修服务**、技术支持及零配件供应，除收取必要的配件成本费外，维修费等其他费用一律全免。（采购单位也可自由选择其他维修单位）

**6.2、保修期外，易损件价格不受市场价格上扬影响，仍可享受投标优惠价。**

**6.3、质保期外，若设备发生故障，我公司免费维修，且易损件价格不受市场价格上扬影响，仍可享受投标优惠价。**

**（2）培训计划**

投标货物验收合格后，我公司负责指派两名技术人员到达使用现场，结合使用现场实际情况为使用者进行为期两天的培训。

1.1、培训计划：使用方法、注意事项、故障维修及报修培训

1.2、培训方式：现场培训（面对面培训）

1.3、培训的具体内容为：

（1）关于布排椅的拆装操作技巧及一般故障排除方法。

（2）关于设备的维护和保养及使用注意事项，如何使设备达到最长的使用寿命，三包服务方式等。

（3）关于布排椅的保养及维护方法。

（4）在遇到一般故障及重大故障后如何及时与我公司取得联系的方法，以及故障报修的基本要点。

1.4、培训目标：

（1）能正确使用和保养货物;

（2）能自主处理小故障;

（3）无法修复故障时，能准确及时报修。

1.5、培训费用：全免。

1.6、培训地点：使用方指定地点。

1.7、培训人数：1-5人，公司24小时服务电话：0372-6896663

**7、质量保证期**

**免费质保期8年,提供终身保修**。并每年进行免费巡检，质保期内所有设备免费保修或更换，终身保修。质保期内实行“三包”服务。包修：产品出现质量问题免费维修。包换:同一缺陷经两次修理未能达到质量标准的，更换后的产品保修期从更换之日起重新计算。包退：在保修期限内，同一缺陷经两次修理、调换后仍无法达到质量标准的，在约定期限内不能调换的，经检验为不合格的产品包退。（注：因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。）

我方保证提供的是全新的、未使用过的产品，在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。合同设备经过正确安装、合理操作和维护保养，在设备寿命期内运转良好。在规定的质保期内，我方对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责。我方所提供的技术资料完整正确，数据和资料准确无误，能够保证连排椅按时正确地安装、调试和验收，并能满足正常运行和维修保养的需要。