分项报价表（货物类项目）

项目编号：YZCG-T2020081

项目名称：禹州教育体育局课桌凳学生床采购项目（不见面开标）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌规格型号** | **技术参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** | **生产厂家** |
| 1 | **双柱双层课桌凳** | 轶智/课桌尺寸及要求：640mm×420mm×760mm  学生凳尺寸：长355mm×宽240mm×厚18mm/  YZ-KZD12 | 双立柱双层钢木结构注塑封边课桌：  1、课桌尺寸及要求：640mm×420mm×760mm桌面：640mm×420mm×18mm，采用材料为优质白橡色高密度双饰面中纤板。注塑封边一体成型，桌面左右前方设有2个文具槽槽长175mm，宽度30mm，深度4.5mm注塑边和文具槽连接一体，桌面靠胸部位置鸭嘴形边缘，桌面靠胸前内弧防挤学生压胸设计，内弧最窄位置390mm，四周边缘鸭嘴边设计，包边宽度24mm，平整圆滑，安全坚固。  2、桌斗尺寸为：上斗长480mm×斗深335mm×斗高160mm（箱体内），铁皮厚1.0mm。下斗长480mm×斗深230mm×斗高190mm（箱体内），铁皮厚1.0mm，两侧带有挂钩。  3、桌腿:桌底底腿采用20mm×50mm×1.2mm厚优质扁圆管，底腿立柱用20mm×50mm×1.2mm厚的优质扁圆管,颜色为驼灰色。  可升降课桌凳（双立柱钢木结构）：  1、规格尺寸：学生凳尺寸：长355mm×宽240mm×厚18mm，采用材料为优质白橡色高密度双饰面中纤板。注塑封边一体成型，四角圆弧设计，凳面与主体采用穿透式螺丝连接，螺母为防滑止退母。  3、脚套：整体采用合成橡胶，脚套顶部设有加强筋处理，耐磨、耐老化，脚套底部采用螺丝固定或冲压成凸型，防止脚套脱落。  4、凳脚：采用1.2mm厚的50mm×20mm椭圆管,两侧均为双竖管，配耐磨塑料脚套，侧板采用1.0mm厚冷轧钢板。  5、钢制部分采用二氧化碳保护焊接，表面粉末静电喷塑，光洁度90%以上，硬度达0.4，冲击力>4N/M。表面平整，色泽鲜明，面板具有耐磨、耐划痕、耐酸碱、耐烫、耐污染等优点，全部采用止退螺丝帽加固。 | 套 | **1470** | 250 | 367500 | 江西省焦点实业有限公司 |
| 2 | **学生双层床** | 轶智/外形尺寸：长2000mm×宽900mm×1800mm /  YZ-C41 | 床体：  1.外形尺寸：长2000mm×宽900mm×1800mm；  2.床立柱管：采用50mm×50mmm×1.5mm方管；  3.床头横撑：采用30mm×30mm×1.2mm方管；  4.床头竖管：采用25mm×25mm×1.2mm方管；  5.床框主管：采用30mm×50mm×1.5mm方管；  6.床框横撑管：采用25mm×25mm×1.2mm方管，每个床撑6根，且处于同一水平面；下床框距离地面38cm，上床框与下床框距离900mm。  7.护栏管：采用20mm×20mm×1.2mm方管，高度不小于220mm,长度1000mm;护栏需带有工艺造型；  8.爬梯管：采用25mm×25mm×1.2mm方管，脚踏板采用规格300mm×50mm×1.2mm厚优质冷轧钢板一次冲压而成，表面周边需有凸起纹路，可以起到防滑作用，一次冲压防滑踏板；  9.床头与床框连接片厚度：采用不小于2mm钢板冲压成型，床头与床框连接螺丝：采用钢制加强螺丝。  10.床板：采用优质多层实木板，环保结实耐用，表面光洁，厚度15mm。  11.地脚：采用耐磨、韧性高的聚氨脂材料注塑成型。  12.整体要求：用二氧化碳保护焊焊接技术，焊缝平整，牢固结实；外观颜色为灰白色，视觉安静美观。 | 张 | **440** | 680 | 299200 | 江西省焦点实业有限公司 |
| 3 | **文件柜** | 轶智/整体规格：1800×850×380（mm）/  YZ-G56 | 1、整体规格：1800×850×380（mm）  2、模具化流水线钢板一次冲压成型；采用上海宝钢一级冷轧钢材，厚度0.5mm，全自动九工位（脱脂，纯净水清洗、加温除油磷化、表调、干燥工艺等）喷淋前处理系统，确保表面不含油污及锈蚀；  3、焊接采用数码电焊机及二氧化碳保护焊焊接，确保工件的焊接强度及焊接平整光滑；  4、配件：锁具,电镀导轨，ABS塑料拉手。 | 个 | **130** | 550 | 71500 | 江西省焦点实业有限公司 |
| 合计 | | 大写：柒拾叁万捌仟贰佰元整 　　小写：738200元 | | | | | | |

供应商名称（并加盖公章）：江西省焦点实业有限公司

售后服务承诺

**一、产品都属于厂家原装正品产品：**

我公司所供应的产品全属于本公司原装正品产品。

我公司按技术规格提出的标准要求提供产品。产品设计、制造、安装、检测和试验依据均严格按照采购方要求的标准执行，我公司提供的货物品质完全性响应采购方的要求。

我公司免费提供本次产品的免费送货、免费安装、免费调试工作，保证产品及时供应，保证在合同签订后规定的时间内完成到货，并安装调试验收完成。

**二、生产质量服务保证承诺：**

**1、**我公司严格按照采购方的要求进行生产、安装，加强产品施工和质量标准的管理，产品质量完全达到国家验收合格标准和采购方要求的标准。

**2、**我公司保证货物是未经使用的全新的原装产品，并保证其在正常使用和维护保养条件下，在其使用寿命周期内具有满意的性能。

**3、**所有设备由我公司负责安装调试至使用状态。

**4、质量要求：**达到国家现行技术标准和采购方要求的标准。符合采购方要求。

**5、验收标准**：按照国家标准验收，采购方要求的标准。符合采购方要求。

**三、保修年限、范围、保修条件：**

**我公司郑重承诺：**产品质保期为6年并提供免费上门服务3年。(一年内免费上门服务含人工、配件等费用，人为及不可抗拒的损坏除外)，6年内免费保修，保修期内免材料费、人工费，终身维护(维护期内收取有关材料成本费)。

**保修条件**

在正常的使用和储存情况下，我公司对设备质量负责。如因产品质量发生故障，我公司将免费进行维修和配件更换。以下情况不在保修范围之内：

●设备的正常磨损和可能耗费部件。

●由于使用方对设备不被授权的修改，不正确使用造成的设备问题

●由于自然灾害或战争引起的故障或创伤。

**保修措施**

保修期内软件、硬件、产品配件故障维护全部免费。当产品设备发生故障，我公司承诺修复并达到验收指标和性能要求，所要更换的材料设备全部免费。

**用户定期回访制度**

以制度的形式规定工程售后服务人员必须定期对保修期内的工程或以签订维护协议的工程做一次巡检，及时了解设备的使用情况和用户的需求，定期或不定期地对设备的运行情况进行回顾与评价，以确定设备发展改进的方向，尽最大的力量满足用户的要求

**四、质量问题的处理：**

如我公司能荣幸成为贵单位设备的供应商，我公司将保质保量按时完成完成售后服务工作，并做以下承诺：

1、我公司自接到报修电话起，***1小时*内给予明确答复，*2小时*内我公司的售后服务人员赶到现场，达到现场后4小时内完成使用方提出的维修要求。如果1个工作日内无法修复时，我公司将免费提供备品备件。因**特殊原因或维修产品的配件需要重新生产的，我公司将先提供一套产品给客户免费使用，并保证于2个工作日内完成产品的制作工作，为客户换回新的产品使用。

2、如使用方原固有设备需要布局重新变更，致电我公司后1小时内准备服务所需的人员和工具，2小时内到达现场提供服务。

3、全部设备安装验收到位后，我公司每月进行一次电话回访，详细了解设备的使用情况，并建立详细的备案体系，每半年进行一次实地查看，了解设备的质量情况。

愿我们的产品能更好的给贵单位带来工作和生活上的愉悦，愿我们的周到细致的服务能使贵单位真正感受到我单位“顾客至上、真诚服务、注重细节、追求完美”的服务精神，为贵单位日常的工作和生活增添心情上的愉悦。

**五、售后服务部主要人员情况：**

**总公司售后服务点为：江西省焦点实业有限公司售后服务部，地址：江西省抚州市南城县株良镇城上工业园**

售后服务联系人：张明 服务热线：18322991661

**项目所在地售后服务点为：禹州豫龙家居用品有限公司，地址：河南省许昌市禹州市颍川办朱坡村**

售后服务联系人：方康丽 **服务热线： 15936385373**

**维修技术人员情况：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目售后服务部 | 姓 名 | 技术技能 | 职 务 |
| 蔡书玉 | 技师 | 售后服务部总经理 |
| 何应良 | 技师 | 售后部服务部主管技师 |
| 刘文斌 | 技师 | 售后服务部技师 |
| 何过华 | 技师 | 售后服务技术员 |
| 曾平勇 | 技术员 | 售后服务部维修技师 |
| 丁宝华 | 技术员 | 售后服务部维修技师 |
| 陈 军 | 技术员 | 售后服务部维修技师 |

**售后服务保证措施**

●建立完善的售后服务系统

●工程档案制度

●售后服务负责人制度

●用户定期回访制度

●快速响应制度

●**建立完善的售后服务系统**

在我公司几年的工程实践中，我们已经积累了丰富的工程维护经验。通过不断的改进，我们建立了一套比较完善的售后服务体系。并已经得到用户的一致认可。

在该套售后服务体系中，我们建立了用户工程档案制度、售后服务负责人制度、用户定期回访制度、快速响应制度等，从制度上规范和管理我们售后服务和设备维护工作，最大限度的满足用户的需求，使我们用户真正的感受到我公司的承诺和为客户服务的宗旨。

●**工程档案制度**

工程完工后，在所有的资料移交给招标方、使用方的同时，我们也将保留一份完整的备份。同时为每一个工程建立维护档案，在设备的全寿命周期内跟踪其使用和维护情况，以便作为设备维护工作的参考。工程档案由电脑和书面备份，不会因设计或施工人员变动而影响工程的维护。

每次巡检、维修均填写售后服务单，单内须详细列明巡检、维修检查内容、具体巡检维修日期、维修的设备名称、工作量，并且需使用方每次对巡检、维修检查签证，以便做到有案可查。

●**售后服务负责人制度**

工程结束后，公司应在负责该工程的设计和施工人员中选出一名工程师作为维修协助人员，并相应的建立一些负责制度，协助专业维修小组进行维护工作。

这样，每一个工程的信息都处在公司的掌握中，使我们能及时的响应用户的需求。

供应商名称（并加盖公章）：江西省焦点实业有限公司

日 期：2020年5月20日